VALENCIÀ

Informació tridimensional de la Comunitat Valenciana en el sistema ETRS89 Fus 30 a partir de les dades del projecte PNOA LIDAR dels anys 2009 i 2015 actualitzats a partir del vol fotogramétrico de 22 cm de l'ICV de 2017.
La informació està dividida per municipis i és la següent: 

- Model digital del terreny (MDT). Fitxer raster en format TIF de 5 metres de píxel on cada valor representa l'altitud en eixe punt.
- Mapa d'orientacions obtingut a partir del MDT. Fitxer raster en format TIF de 5 metres de píxel on cada valor representa l'orientació en eixe punt. L'orientació està definida respecte al nord en sentit horari i varia des de 0 fins a 360 (graus sexagesimals).
- Model d'ombres obtingut a partir del MDT. Fitxer raster en format TIF de 5 metres de píxel. El punt d'il·luminació que genera les ombres se situa en l'azimut 315º i amb un angle d'elevació de 45º.
- Mapa de pendents raster obtingut a parir del MDT. Fitxer raster en format TIF de 5 metres de píxel on cada valor representa el pendent del terreny en eixe punt. Està expressat en graus sexagesimals.
- Mapa de pendents vectorial. Fitxer vectoritzat en format SHP a partir del mapa de pendents raster anterior. Està agrupat en els següents valors: pendents menors del 3%, pendents entre el 3% i el 10%, pendents entre el 10% i el 15%, pendents entre el 15% i el 25% i pendents majors del 25%.

Les dades han sigut generats a partir d'un vol fotogramétrico digital d'aproximadament 0.25 m de resolució i model digital del terreny de 5 metres de píxel. Fotogrames digitals de l'any 2017

Enllaç a les condicions d'ús de la informació geogràfica produïda o distribuïda per l'ICV
http://www.icv.gva.es/condiciones-de-uso-de-la-geoinformacion-icv


Enllaç a les metadades del producte
http://catalogo.icv.gva.es/geonetwork/srv/cat/catalog.search#/metadata/spaicvCartografiaTridimensional


CASTELLANO

Información tridimensional de la Comunidad Valenciana en el sistema ETRS89 Huso 30 a partir de los datos del proyecto PNOA LIDAR de los años 2009 y 2015 actualizados a partir del vuelo fotogramétrico de 22 cm del ICV de 2017.
La información está dividida por municipios y es la siguiente: 

- Modelo digital del terreno (MDT). Fichero raster en formato TIF de 5 metros de píxel donde cada valor representa la altitud en ese punto.
- Mapa de orientaciones obtenido a partir del MDT. Fichero raster en formato TIF de 5 metros de píxel donde cada valor representa la orientación en dicho punto. La orientación está definida respecto al norte en sentido horario y varía desde 0 hasta 360 (grados sexagesimales). 
- Modelo de sombras obtenido a partir del MDT. Fichero raster en formato TIF de 5 metros de píxel. El punto de iluminación que genera las sombras se sitúa en el azimut 315º y con un ángulo de elevación de 45º.
- Mapa de pendientes raster obtenido a parir del MDT. Fichero raster en formato TIF de 5 metros de píxel donde cada valor representa la pendiente del terreno en dicho punto. Está expresado en grados sexagesimales.
- Mapa de pendientes vectorial. Fichero vectorizado en formato SHP a partir del mapa de pendientes raster anterior. Está agrupado en los siguientes valores: pendientes menores del 3%, pendientes entre el 3% y el 10%, pendientes entre el 10% y el 15%, pendientes entre el 15% y el 25% y pendientes mayores del 25%.


Enlace a las condicions d'ús de la informació geogràfica produïda o distribuïda per l'ICV
http://www.icv.gva.es/es/condiciones-de-uso-de-la-geoinformacion-icv


Enlace a los metadatos del producto
http://catalogo.icv.gva.es/geonetwork/srv/cat/catalog.search#/metadata/spaicvCartografiaTridimensional